****  
  
  
  
  
  
  
Steuerungskonzept: Infrarotheizungen in OP’s.  
  
  
Proportional Steuerung 3x 230VAC / 8A**  
  
  
Eine 3-Phase Leistungssteller mit je Phase eine maximale Schaltleistung von 1,84 kW. Der Leistungssteller regelt die Last über Phasenanschnitt und wird durch eine Gleichspannung von 2-10 Volt gesteuert.

**Proportional Steuerung 3x 230VAC / 16A**  
  
Eine 3-Phase Leistungssteller mit je Phase eine maximale Schaltleistung von 3,68 kW. Der Leistungssteller regelt die Last über Phasenanschnitt und wird durch eine Gleichspannung von 2-10 Volt gesteuert.